track_minIPchi2

100 200 300 400 500

12.8

/

(1/N) dN

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08 Signal

Background

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable: track_minIPchi2

PVdis [mm]

-150 -100 -50 0 50 100 150 200

10.1 mm

/ (1/N) dN

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable: PVdis

SVdis [mm]

-150 -100 -50 0 50 100 150 200

10.1 mm

/

(1/N) dN

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable: SVdis

doca [mm]

0 2 4 6 8 10

0.255 mm

/ (1/N) dN

0 0.5 1 1.5 2 2.5

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.1)%

Input variable: doca

angle [rad]

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0.0167 rad

/

(1/N) dN

0 1 2 3 4 5 6 7

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable: angle

fc 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.0255

/

(1/N) dN

0

2

4 6

8

10

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable: fc